﻿**WINGBURG** Einbauelement **CAVIS “C1M-H Basis“**

**Bezeichnung:** CAVIS C1M-H Basis
**Ausführung:** Massivwand-Element für 1-flg. Holzschiebetür
**Hersteller:** WINGBURG GmbH

PRODUKTBESCHREIBUNG / FUNKTIONEN
Schiebetüreinbauelement (1-flügelige Holztür) für Mauerwerk zum Verputzen und anschließender Verkleidung mit Holz- oder Stahlzarge.

PRODUKTAUSFÜHRUNG
Bauelement mit horizontalen Querstreben und dauerhaft verklebter / verschraubter Putzträgerplatte an der Wandtasche. Aluminium-Laufschiene mit durchgehender Aufhängung durch Bajonettverschluss. Türblatt und Laufschiene nachträglich montier- und demontierbar. Nachrüstung, Wartung und Reinigung ohne Revisionsöffnungen. Inkl. Holztürbeschläge, zentrierte Bodenführung und beidseitig (auch bei montiertem Türblatt) jederzeit positionierbare Fangstopper.

TECHNISCHE MERKMALE
- Material: Aluminium, verzinktes Stahlblech
- Türstärke: bis 42 mm
- max. Türflügelgewicht: 80 kg
- max. Türbreite: 2.000 mm
- max. Türhöhe: 3.000 mm
- für Mauerwerk 115 / 175 mm
- für Fertigwandstärken 145 / 205 mm
- wartungsfreie Rollenwagen
- Höhenverstellung +/- 1,5 mm
- Laufwegbegrenzung durch frei positionierbare Stopper
- optional mit Kabelkanal

ZULASSUNG UND ZERTIFIKATE
Geprüft nach EN 1527

ALTERNATIVE AUSSTATTUNGSLINIEN zu der **Basis** (wahlweise)
**Avantgarde:** beidseitige Einzugsdämpfer (TB ≥ 860 mm)
**Exklusiv:** einseitige Einzugsdämpfung (TB ≥ 610 mm) zzgl. Push to Slide

Rohbau-Öffungsbreite in mm:

Rohbau-Öffungshöhe in mm:

Grundpreis Einbauelement **CAVIS “C1M-H Basis“**:

optional Aufpreis für **Ausstattungslinie „Avantgarde“**:

optional Aufpreis für **Ausstattungslinie „Exklusiv“**:

optional Aufpreis für **Kabelkanal** (Lichtschalter / Steckdose):

Preis für **Lieferung, Element-Montage und Einbau**:

**Gesamtpreis:**